**DEMETRA 2DWS, Bellitalia Design**

1. ITA

La seduta lineare modulare Demetra 2DWS, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite o Pietre Ricostituite Granito, dalla linea geometrica dotata di basamento con o senza sistema di livellamento. Il piano di seduta è dotato di doghe in legno con schienale. La collezione, nella variante con livellamento, può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarle agli altri elementi della collezione Demetra.

1. ENG

The Demetra 2DWS modular linear seat, made of reconstituted Precious Stones or reconstituted Granite Stones, has a geometric design with a base with or without levelling system. The seating surface is fitted with wooden slats with a backrest. The collection, in the variant with levelling, can be equipped with LED lighting. It can be combined with the other elements of the Demetra collection.

1. DIMENSIONI

L 1800 mm

W 600 mm

H 822 mm

1132 kg