**DEMETRA 2DW, Bellitalia Design**

1. ITA

La seduta lineare modulare Demetra 2DW, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite o Pietre Ricostituite Granito, dalla linea geometrica dotata di basamento con o senza sistema di livellamento. Il piano di seduta è dotato di doghe in legno. La collezione, nella variante con livellamento, può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarle agli altri elementi della collezione Demetra.

1. ENG

The Demetra 2DW modular linear bench, made of Reconstituted Precious Stones or Reconstituted Granite Stones, features a geometric design with a base with or without a leveling system. The seating surface is equipped with wooden slats. The collection, in the version with leveling, can be fitted with LED lighting. It can be combined with other elements from the Demetra collection.

1. DIMENSIONI

L 1800 mm

W 600 mm

H 490 mm

1099 kg