**ONDA 2DW, Lorenzo Tosolini**

1. ITA

Panca lineare modulare Onda 2DW, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite e Pietre Ricostituite Granito, con la seduta dotata di inserto in legno che si raccorda ai lati verticali inclinati verso l’interno. La panca dotata di basamento con o senza sistema di livellamento. La seduta può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarla agli altri elementi della collezione Onda.

1. ENG

Modular linear bench Onda 2DW, made of Reconstituted Precious Stones and Reconstituted Granite Stones, with the seat equipped with a wooden insert that joins the vertical sides inclined inwards. The bench has a base with or without levelling system. The seat can be fitted with LED lighting. It can be combined with the other elements of the Onda collection.

1. DIMENSIONI

L 2000 mm

W 600 mm

H 470 mm

857 kg

1147 kg\*