**ONDA D, Lorenzo Tosolini**

1. ITA

Panca lineare modulare Onda D, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite e Pietre Ricostituite Granito, con la seduta raccordata ai lati verticali inclinati verso l’interno. La seduta può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarla agli altri elementi della collezione Onda.

1. ENG

Onda D modular linear bench, made of Reconstituted Precious Stones and Reconstituted Granite Stones, with the seat connected to the vertical sides inclined inwards. The seat can be fitted with LED lighting. It can be combined with the other elements of the Onda collection.

1. DIMENSIONI

L 2000 mm

W 600 mm

H 470 mm

933 kg

1220 kg\*